# 采购公告

中铝中州铝业有限公司生产管控中心（以下简称采购单位）拟对尾矿膏体库闭库施工建设工程质量检测业务供应商进行公开询比采购，现邀请国内符合资格条件和有同类项目良好业绩的供应商参加该项目的询价采购。

1、采购编号：CG-ZZ-202505-SCGK-SBK-006

2、采购名称、内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标号 | 名称 | 内容 | 期限 | 交货地点 |
| 1 | 尾矿膏体库闭库施工建设工程质量检测业务 | 建筑工程材料等的质量检测 | 合同签订之日起150日 | 中铝中州铝业有限公司指定地点 |

建设工程质量检测明细表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、标准稠度用水量 | 组 | 8 |
| 2 | 混凝土类 | 砼抗压 | 组 | 140 |
| 砼抗渗（耐碱） | 组 | 9 |
| 3 | 砂浆 | 砂浆配合比 | 组 | 4 |
| 砂浆抗压 | 组 | 32 |
| 4 | 砂 | 筛分析/颗粒级配、含泥量/石粉含量、泥块含量、亚甲蓝 | 组 | 6 |
| 5 | 石 | 筛分析/颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝 | 组 | 22 |
| 6 | 回填土 | 环刀法 | 点 | 4502 |
| 土工击实（轻型） | 组 | 3 |
| 7 | 回填砂石土 | 配合比（碎石级配） | 组 | 3 |
| 灌砂法/灌水法 | 点 | 420 |
| 土工击实（重型） | 组 | 3 |
| 8 | 钢筋原材类 | 重量偏差、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、抗震要求 | 组 | 16 |
| 9 | 钢筋焊接类 | 抗拉强度、弯曲性能、工艺检测 | 组 | 15 |
| 10 | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度、工艺检测 | 组 | 5 |

3、资金来源：企业自有资金。

4、承包商资格必须符合下列要求：

1）在中华人民共和国注册的具有法人资格的、有能力提供上述服务的承包商，企业法人营业执照，税务登记证，组织机构代码证或三证合一新证，银行开户证明，具有市场监管主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书，参加采购报价活动前三年之内在经营活动中没有重大违法记录（工亡、涉嫌造假的记录），未被列入国家失信被执行人名单及中铝集团（公司）黑名单库；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供银行资信证明与最新年度的财务报表；

3）参加采购报价活动前三年之内，在经营活动中没有重大违法记录；

4）供应商用工年龄应当年满18周岁且男不超过63周岁，女不超过55岁，有双重劳动关系的人员不可使用；

5）供应商在承揽作业期间，更换人员比例不得高于用工总量的10%，若作业期间需更换作业人员，应事前先书面通知甲方并提供更换人员相关资料；

6）供应商同时段承揽多项任务时，现场禁止“共享员工”（不含管理和技术人员）；

7）供应商具有此类型生产服务的业绩经历，提供合同及反馈意见；

8）本项目不接受联合体报价；

9）参加报价人员要求身体健康无疾病；

10）进行项目实施的作业人员必须有1年及以上从业经验；

11）法律、行政法规规定的其他条件。

5、采购文件购买须知：

采购文件直接向采购单位联系人索取，采购单位将立即把采购文件发送给报价人。

6、索取采购文件时间：2025年5月28日至2025年5月30日。

7、报价文件递交截止时间：2025年5月30日9：30 (北京时间)。逾期递交的报价文件不再受理。

8、采购时间：2025年5月30日9：30 (北京时间)。

9、采购地点：中铝中州铝业有限公司生产管控中心。

10、采购人：中铝中州铝业有限公司生产管控中心

地址：河南省修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司

邮编：454174

联系人：杜先生

电话：0391-3503724 13723179058

11、发布媒体：我公司仅在中铝中州铝业有限公司网站（https://zzly.chinalco.com.cn/）发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

12、**采购监督投诉举报**

投诉举报部门：

中铝中州铝业有限公司纪委工作部

电话：0391-3503580

邮箱：zzlyjw02@126.com

中铝股份：010-82298446；中铝集团：010-82298683