**蒸发系统节能优化项目二环水廊道带压开孔采购公告**

## 采购编号：**CG-ZZ-202506-TZB-TZK-043**

## 1.采购条件

蒸发系统节能优化项目二环水廊道带压开孔已具备采购条件，采购人为中铝中州铝业有限公司，拟采用公开询比的采购方式，现对其进行公告。

## 2.项目概况及采购范围

2.1 项目名称：蒸发系统节能优化项目

2.2 项目概况

蒸发系统节能优化项目已批复，施工合同已签订，为保证蒸发机组运行，需将蒸发回水接入二环水廊道，使蒸发回水进入中州铝业循环水系统。

2.3 项目地点：河南省焦作市修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司厂区内

2.4 采购内容

二环水廊道为混凝土直角管道，管道内介质为45℃循环水，在管道垂直墙面带压开孔，口径为1.5m2（长方形：长1.9m，高0.8m）。

2.5 工期

总工期10日历天。

2.6 质量

必须符合国家和行业现行的工程质量标准。

## 3.报价人资格要求

3.1 报价人应依法设立且满足如下要求：

（1）报价人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合相关法律法规要求、具备独立履行合同能力，并提供营业执照扫描件；

（2）报价人应具有承压类特种设备安装、修理、改造许可证（GC1），并提供有效的安全生产许可证。

（3）报价人近三年（2022年6月1日至今）应具有类似已完成项目业绩，并提供相关合同复印件；

（4）报价人不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布于查询网（shixin.court.gov.cn）和国家发展改革委信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站检索结果为准，需在报价文件中提供网页截图；

（5）报价人近三年内没有发生较大或以上安全生产事故、环境污染事件、员工职业健康事故和质量事故，且12个月内未发生安全工亡事故，提供承诺函；

（6）企业经营状况和业绩良好，无弄虚作假行为的记录（如有劣迹记录或提供虚假材料骗取参与磋商的，一经查实即取消磋商资格，已成交的取消成交资格并追究相应的经济和法律责任）。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）被列入中国铝业集团有限公司承包商负面清单的。

3.3 本次采购不接受联合体。

## 4.报名和采购文件的获取

4.1 获取时间：2025年6月18日12:00至 2024年6月20日12:00（北京时间）。

4.2 获取途径：登陆中铝中州铝业有限公司招标投标公示平台（zzly.chinalco.com.cn/cpyfw/zbtb）获取信息，联系采购人报名参加获取。

备注声明：本次采购全流程信息发布和联络以获取采购文件时填写的信息为准，报价人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。

## 5.资格审查方式

本次采购资格审查方式采用资格后审，在评审时由评审委员会对报价人进行资格审查。

## 6.报价文件的递交和唱价

6.1 报价文件递交截止时间/唱价时间： **2024年6月25日14:00**（北京时间），报价文件密封并于递交截止时间前递交至中铝中州铝业有限公司投资管理部。

6.2 唱价地点：中铝中州铝业有限公司一楼会议室。

## 7.监督部门

本采购项目的监督部门为中铝中州铝业有限公司纪委工作部。

电话：0391-3503580

邮箱：zzlyjw02@126.com

## 8.发布媒体

我公司在中铝中州铝业有限公司网站(zzly.chinalco.com.cn)发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

## 9.联系方式

采购人：中铝中州铝业有限公司

地 址：河南省焦作市修武县七贤镇

联系人：程多麦

电 话：13939111499

电子邮箱：chengduomai000@126.com